{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":6,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,5],[1,3,1,5],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[2,5,5,5],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[5,0,5,1],[39,0,39,5],[40,0,40,1],[40,3,40,4],[40,5,41,5],[41,0,41,1],[76,0,76,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2018年1月揭西县级五经富川天王水质监测结果表"]
["填表单位：(盖章)揭西县环境监测站"]
["水源地名称",null,"川天王",null,null,"最低检出项"]
["采样日期",null,"2018-01-05"]
["上半年吸水量（万吨）",null,{"v":224,"d":"224.00"}]
["测点名称",null,"混合","左","右"]
["水温","℃",17.1]
["pH值","-",7.34]
["溶解氧","mg/L",7.81,null,null,0.2]
["高锰酸盐指数","mg/L",{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,0.5]
["五日生化需氧量","mg/L",{"v":2.1,"d":"2.10"},null,null,0.5]
["氨氮","mg/L",0.24,null,null,0.02]
["总磷","mg/L","0.01L",null,null,0.01]
["总氮","mg/L",0.41,null,null,0.05]
["铜","mg/L","0.009L",null,null,0.009]
["锌","mg/L","0.003",null,null,0.001]
["氟化物","mg/L","0.1",null,null,0.1]
["硒","mg/L","0.002L",null,null,0.002]
["砷","mg/L","0.005L",null,null,0.005]
["汞","mg/L","0.000004L",null,null,4e-06]
["镉","mg/L","0.004L",null,null,"0.004L"]
["六价铬","mg/L","0.004L",null,null,"0.004L"]
["铅","mg/L","0.001L",null,null,0.001]
["氰化物","mg/L","0.002L",null,null,0.002]
["挥发酚","mg/L","0.002L",null,null,0.002]
["石油类","mg/L","0.04L",null,null,0.04]
["阴离子表面活性剂","mg/L","0.05L",null,null,0.05]
["硫化物","mg/L","0.02L",null,null,0.02]
["粪大肠菌群","个/L","<20",null,null,20]
["硫酸盐","mg/L",2.81,null,null,0.75]
["氯化物","mg/L",4.72,null,null,0.15]
["硝酸盐","mg/L",{"v":0.109,"d":"0.11"},null,null,0.016]
["铁","mg/L","0.122",null,null,0.0045]
["锰","mg/L","0.0365",null,null,0.0005]
["三氯甲烷","mg/L","0.00003L",null,null,3e-05]
["四氯化碳","mg/L","0.00021L",null,null,0.00021]
["三氯乙烯","mg/L","0.00019L",null,null,0.00019]
["四氯乙烯","mg/L","0.00014L",null,null,0.00014]
["甲醛","mg/L","0.05L",null,null,0.05]
["续2018年1月揭西县级五经富川天王水质监测结果表"]
["水源地名称",null,"川天王",null,null,"最低检出项"]
["测点名称",null,"混合","左","右"]
["苯","mg/L","0.00004L",null,null,4e-05]
["甲苯 ","mg/L","0.00011L",null,null,0.00011]
["乙苯","mg/L","0.00006L",null,null,6e-05]
["二甲苯","mg/L","0.00013L",null,null,0.00013]
["苯乙烯","mg/L","0.00004L",null,null,4e-05]
["异丙苯","mg/L","0.00015L",null,null,0.00015]
["氯苯","mg/L","0.00004L",null,null,4e-05]
["1，2-二氯苯","mg/L","0.002L",null,null,0.002]
["1，4-二氯苯","mg/L","0.002L",null,null,0.002]
["三氯苯","mg/L","0.00004L",null,null,4e-05]
["硝基苯","mg/L","0.00017L",null,null,0.00017]
["二硝基苯","mg/L","0.000024L",null,null,2.4e-05]
[" 硝基氯苯","mg/L","0.000019L",null,null,1.9e-05]
["邻苯二甲酸二丁酯","mg/L","0.00005L",null,null,5e-05]
["邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","0.00005L",null,null,5e-05]
["滴滴涕","mg/L","0.00003L",null,null,3e-05]
["林丹","mg/L","0.000008L",null,null,8e-06]
["阿特拉津","mg/L","0.000078L",null,null,7.8e-05]
["苯并(a)芘","mg/L","0.0000004L",null,null,{"v":4e-07,"d":"0.0000004"}]
["钼","mg/L","0.008L",null,null,0.008]
["钴","mg/L","0.01L",null,null,0.01]
["铍","mg/L","0.0002L",null,null,0.0002]
["硼","mg/L","0.011L",null,null,0.011]
["锑","mg/L","0.003L",null,null,0.003]
["镍","mg/L","0.006L",null,null,0.006]
["钡","mg/L",0.012,null,null,0.001]
["钒","mg/L","0.01L",null,null,0.01]
["铊","mg/L","0.00001L",null,null,1e-05]
["悬浮物","mg/L",{"v":15,"d":"15.0"}]
["电导率","us/cm",68.5]
["透明度","cm",72]
["叶绿素a","mg/m3",4.29]
["化学需氧量","mg/L",10.7,null,null,{"v":5,"d":"5.0"}]
["富营养指数","—",{"v":36.2,"d":"36.20"}]
["备注：该表项目均委托广东吉之准检测有限公司检测分析。"]
[]
["  填表：   袁梓翰      复核：                  审核：                    站业务负责人："]